Estos INOs incorporan las correcciones hechas al firm (y hard) hechas para medir correctamente la tensión de entrada a la plaquetita de alimentación (valores medidos que variaban entre 11,85 y 12,05 Vdc). Además de las correcciones de formato en el archivo alim.txt.

Los MITs son los mismos de la versión anterior.